Сделать конструктор сценариев для стройки, где пользователь может в любой комбинации использовать:
· Источник видео: наши камеры или универсальный шлюз
· Режим получения: видеопоток или снапшоты (шлюз пока только снапшоты, мы умеем оба режима)
· Тип детекции: наши CV, CV из шлюза, мультимодальная LLM
Внутри сценария детекторы вызывают друг друга:
· CV нашёл → LLM уточнила
· LLM поняла контекст → CV уточнил
Результат — карточка нарушения на подтверждение пользователю.
Кейс 1. Источник — наши камеры 
1А. Детекция — только наши CV или LLM
Пример (поток/снапшоты). Камера на стройке. Наш CV детектор СИЗ находит человека без каски. Карточка «Человек без каски».
Пример (снапшот). Камера по запросу отдаёт кадр раз в n минут. Наш LLM детектор мусора находит завал. Карточка «Захламление».
1Б. Детекция — наши CV + наша LLM (LLM уточняет результат CV)
Пример (поток). Наш CV нашёл человека без каски (уверенность 0.6). LLM анализирует кадр: человек на стройке? Да → карточка «Человек без каски».
1В. Детекция — наша LLM + наши CV (LLM вызывает CV для уточнения)
Пример (поток). LLM анализирует кадры. Видит, что рабочие собрались у опалубки. LLM понимает: сейчас начнётся заливка — вызывает наш CV детектор правильности установки опалубки. CV фиксирует ошибку → карточка «Нарушение при установки опалубки».
1Г. Детекция — CV из шлюза + наша LLM (LLM уточняет результат CV)
Пример (снапшот). Наша камера делает снапшот, отправляем его в шлюз на детектор опасного сближения. Шлюз возвращает 0.75. LLM анализирует тот же снапшот: это штатная работа крановщика или реальная угроза? Если реальная → карточка «Опасное сближение».
1Е. Детекция — CV из шлюза + наша LLM + наши CV (LLM вызывает наш CV для уточнения)
Пример (снапшот). Наша камера делает снапшот, шлюз вернул вероятность пожара 0.7. LLM сомневается — вызывает наш CV детектор дыма на том же снапшоте. Наш CV подтверждает 0.95 → карточка «Возгорание».

Кейс 2. Источник — универсальный шлюз (пока только снапшоты)
2А. Детекция — только CV из шлюза
Пример. Шлюз прислал снапшот + детекцию «открытый люк». Карточка «Открытый люк».
2Б. Детекция — CV из шлюза + наша LLM (LLM уточняет)
Пример. Шлюз прислал снапшот + детекцию «человек в опасной зоне». LLM анализирует снапшот: действительно ли это опасная зона? Да → карточка «Человек в опасной зоне».
2В. Детекция — CV из шлюза + наша LLM + наши CV (LLM вызывает наши CV для уточнения)
Пример. Шлюз прислал снапшот + детекцию «возможное возгорание» (0.6). LLM сомневается — отправляет тот же снапшот в наш CV детектор дыма. Наш CV говорит 0.9 → карточка «Возгорание».
2Г. Детекция — только наша LLM (без CV)
Пример. Шлюз присылает снапшоты раз в 10 минут. LLM анализирует каждый и ищет по описанию: «мусор навалом, техника не движется». Находит → карточка «Стройка стоит, возможен простой».


Кейс 3. Смешанные источники (наши камеры + шлюз в одном сценарии)
3А. Разные источники, LLM сводит результаты
Пример.
· Наша камера (поток) → наш CV детектор груза на кране.
· Шлюз (снапшоты с въезда) → детектор номеров машин.
· LLM собирает: кран активен, заехало 3 бетоновоза → карточка «Идёт заливка, проверьте качество».
3Б. Наша камера → наш CV → LLM решает отправить снапшот в шлюз для верификации
Пример. Наш CV детектор на потоке показал: экскаватор слишком близко к траншее (0.65). LLM не уверен — вырезает снапшот, отправляет в шлюз на детектор крена техники. Шлюз отвечает: крен 15°, опасно. Карточка «Риск опрокидывания».
3Г. Цикл: CV нашёл → LLM уточнила → CV уточнил (источник может быть любым)
Пример.
1. Шлюз прислал снапшот + CV нашёл вероятность пожара 0.7.
2. LLM анализирует: похоже на дым, но мешает пыль.
3. Наш CV детектор дыма на том же снапшоте подтверждает 0.95 → карточка «Возгорание».











3. Таблица «Есть и нужно»
	Что есть сейчас
	Что нужно добавить

	Редактор сценариев (Node-RED)
	Выбор источника: наши камеры или шлюз

	Подключение к нашим камерам (видеопоток)
	Выбор режима для наших камер: поток или снапшоты

	Загрузка своих CV-моделей
	Блок вызова LLM с передачей кадра

	Сценарии из последовательных CV
	Блок вызова CV из шлюза (ID детектора + гиперпараметры)

	—
	Сценарии: CV → LLM (уточнение результата)

	—
	Сценарии: LLM → CV (LLM вызывает CV для уточнения)

	—
	Сценарии: CV → LLM → CV (цикл уточнения)

	—
	LLM как самостоятельный детектор

	?
	Смешивание источников (наши камеры + шлюз) в одном сценарии

	—
	Карточка нарушения как выход сценария (текст + кадр)



